询价函

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：宁波美术主楼屋顶防水层局部翻新工程 | | | | | | | | | |
| 询价单位：宁波美术馆 | | | | | 部门：设备安保部 | | | | |
| \*供应商 | |  | | | | | | | |
| 询价项目内容 | | 1. 施工范围：宁波美术馆主楼屋顶防水层局部翻新，面积约920平方米。 2. 施工工艺要求：a、旧卷材铲除干净；b、铁板采用磨光机打磨干净，打磨后检查铁板是否有破损，针对铁板破损部位进行修补或更换；c、铁板上面清理干净，用吸尘器清理表面粉尘，涂装防锈漆三道（三道总厚度150um)；   d、1.5毫米厚非固化改性沥青防水涂料基层；e、4.0毫米厚聚酯胎弹性体改性沥青防水卷材面层；f、面层刷一遍可外露水性沥青涂料（聚氨酯涂料面层）；g、现场管线拆装复原。  垃圾清运由供应商负责，其他辅助耗材，由供应商自行考虑。施工过程中的一切安全责任，由供应商负责。  三、防水卷材参考品牌：YUHONG雨虹、科顺CKS、卓宝JOABOA、Sika西卡、DAVCO德高、禹王、DAYU大禹、龙马LOMMOL、德生、百得Pattex或同等级别材料。  四、项目控制价为9.5万元。  报价前必须现场勘察，否则不接受报价。报价为总价包干。  质保期不少于10年。 | | | | | | | |
| 付款要求 | | 经验收合格，甲方收到乙方的发票后，15个工作日内支付全款 | | | | | | | |
| 时间要求 | | 合同签订后1月内 | | | | | | | |
| 报价截止时间 | | 2024年9月10日下午16:00 | | | | | | | |
| 中标方式 | | 综合评分后，得分最高者中标（评分表见附件） | | | | | | | |
| 报价要求 | | 纸质文本【一】份（报价文件不退回）  密封后寄宁波市江北区人民路122号 宁波美术馆 设备安保部  联系人（部室主任）： 乐大巍 联系方式：0574-87661708 | | | | | | | |
| 以下内容为报价企业填写 | | | | | | | | | |
| 企业名称 | |  | | | | | | | |
| 报价企业联系人 | |  | | 联系电话 | |  | | | |
| 报价  清单 | 货物类 | 序号 | 项目名称 | 品牌、规格型号 | | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| 服务类 | （报价单位可按询价项目内容逐项报价并提供含税总价，表格不够另附报价表） | | | | | | | |
| 报价要求 | | 1、报价清单中的内容必须与询价项目内容一一对应，如有偏差视为未响应询价内容，按废标处理。报价单位不得提出与询价项目内容无关的其他要求。  2、所报价格包括货到业主指定地点所需的运费、安装、人工等一切费用，并为含税价。 | | | | | | | |
| 报价单位承若 | | 完全响应需求 | | | | | | | |
| 报价有效期 | |  | | | | | | | |
| 报价单位名称（盖章）：  法定代表人或委托代理人签字：  报价时间： | | | | | | | | | |